**ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИЯ АНТОНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**от 15.04.2019 № 4/1**

**О создании в целях пожаротушения  
условий для забора в любое время года  
воды из источников наружного  
водоснабжения, расположенных на   
территории Антоновского сельского   
поселения**

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях создания условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения на территории Антоновского сельского поселения,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

* + 1. Утвердить Правила учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории Антоновского сельского поселения (приложения1).
    2. Проводить два раза в год проверку всех источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Антоновского сельского поселения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно – правовой формы, результаты проверки оформлять актом.
    3. Администрации Антоновского сельского поселения, а также организациям всех форм собственности, имеющим источники наружного противопожарного водоснабжения:

3.1. Принимать немедленные меры по устранению выявленных в ходе проведённой проверки неисправностей противопожарного водоснабжения.

3.2. Оборудовать все источники противопожарного водоснабжения указателями.

3.3. Уточнить списки источников противопожарного водоснабжения, внести их в реестр и впредь вести строгий учёт их количества и технического состояния.

4. Руководителям предприятий, организаций, находящихся на территории Антоновского сельского поселения определить порядок беспрепятственного доступа подразделений пожарной охраны на территорию предприятий, организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки их технического состояния.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

6.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному обнародованию.

Глава Антоновского сельского поселения С.Е.Ерков

Приложение № 1   
к постановлению Главы  
Антоновского сельского поселения  
от 15.04.2019 г. № 4/1

**ПРАВИЛА  
учёта и проверки наружного противопожарного   
водоснабжения на территории Антоновского сельского поселения**

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила действуют на всей территории Антоновского сельского поселения и обязательны для исполнения организацией водопроводного хозяйства, обслуживающей населённые пункты, а также всеми абонентами, имеющими источники противопожарного водоснабжения независимо от их ведомственной принадлежности и организационно – правовой формы.  
1.2. Наружное противопожарное водоснабжение поселения включает в себя: водопровод, пожарные водоёмы, водонапорные башни, а также другие естественные и искусственные водоисточники, вода из которых используется для пожаротушения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно – правовой формы.  
1.3. Ответственность за техническое состояние источников противопожарного водоснабжения и установку указателей несёт организация водопроводного хозяйства поселения или абонент, в ведении которого они находятся.  
1.4. Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный въезд на территорию предприятий и организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки технического состояния источников противопожарного водоснабжения.

2. Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам противопожарного водоснабжения.

2.1. Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:  
- качественной приёмкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкции и ремонта;  
- точным учётом всех источников противопожарного водоснабжения;  
- систематическим контролем за состоянием водоисточников;  
- своевременной подготовкой источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.  
2.2. Источники противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями в соответствии с нормами пожарной безопасности. Ко всем источникам противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд.  
2.3. Источники противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.

* + 1. Учет и порядок проверки противопожарного водоснабжения.

3.1. Руководители организаций водопроводного хозяйства, а также абоненты обязаны вести строгий учет и проводить плановые совместные с подразделениями Государственной противопожарной службы проверки имеющихся в их ведении источников противопожарного водоснабжения.

3.2. Проверка противопожарного водоснабжения производится 2 раза в год: в весенне-летний и осенне-зимний периоды.  
3.3. При проверке пожарного гиндранта проверяется:  
- наличие на видном месте указателя установленного образца;  
- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному гиндранту;  
-состояние колодца и люка пожарного гиндранта, производится очистка его от грязи, льда и снега;  
-работоспособность пожарного гиндранта посредством пуска воды с установкой пожарной колонки;  
-герметичность и смазка резьбового соединение и стояка;  
-работоспособность сливного устройства;  
-наличие крышки гиндранта.  
3.4. При проверке пожарного водоема проверяется:  
- наличие на видном месте указателя установленного образца;  
- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному пирсу;  
-герметичность задвижек (при их наличии).  
3.5. При проверке других приспособленных для целей пожаротушения источников водоснабжения проверяется наличие подъезда и возможность забора воды в любое время года.

4. Инвентаризация противопожарного водоснабжения

4.1. Организации, в ведении которых находится неисправный источник противопожарного водоснабжения, обязаны в течении 10 дней после получениясообщения о неисправности произвести ремонт водоисточника. В случае проведения капитального ремонта или замены водоисточника сроки согласовываются с государственной противопожарной службой.  
4.2. Заблоговременно, за сутки до отключения пожарных гиндрантов или участков водопроводной сети для проведения ремонта или реконструкции, руководитель организации, в ведении которой они находятся, обязаны в установленном порядке уведомить органы местного самоуправления и подразделения пожарной охраны о невозможности использования пожарных гиндрантов из-за отсутствия или недостаточности напора воды, при этом предусматривать дополнительные мероприятия, компенсирующие недостаток воды на отключенных участках.

5. Особенности эксплуатации противопожарного водоснабжения в зимних условиях.

5.1. Ежегодно в октябре – ноябре производится подготовка противопожарного водоснабжения к работе в зимних условиях, для чего необходимо:  
- произвести откачку воды из колодцев и гиндрантов;  
- произвести очистку от снега и льда подъездов к пожарным водоисточникам;  
- осуществить смазку стояков пожарных гидрантов.  
5.2. В случае замерзания стояков пожарных гидрантов необходимо принимать меры к их отогреванию и приведению в рабочее состояние.